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1. Общие требования

 

1.1. Общие положения

1.1.1. Область распространения

Настоящий стандарт распространяется на трубчатые люминесцентные лампы низкого давления, предназначенные для освещения помещений, а также для наружных установок (кроме энергоэкономичных ламп), питаемые от сети переменного тока частоты 50 или 60 Гц.

Стандарт предусматривает следующие группы ламп:

1) лампы с предварительным подогревом катодов (электродов) стартерного зажигания;

2) лампы с предварительным подогревом катодов (электродов) бесстартерного зажигания;

3) лампы с предварительным подогревом катодов (электродов) стартерного или бесстартерного зажигания;

4) лампы без предварительного подогрева катодов (электродов) бесстартерного зажигания.

Дополнительные требования к лампам с контролируемым давлением паров (амальгамным) приведены в приложении 9.

Для ламп с предварительным подогревом низкоомных катодов (электродов) бесстартерного зажигания предусматриваются два альтернативных метода измерения электрических и световых характеристик:

1) измерение электрических и световых параметров ламп без дополнительного подогрева катодов (электродов);

2) измерение электрических и световых параметров ламп с дополнительным подогревом катодов (электродов).

Разница в указанных характеристиках зависит только от выбранного изготовителем метода оценки.

Разд. 2 содержит серию листов с параметрами ламп, в каждом из которых приводятся характеристики конкретного типа лампы. Для ламп общего освещения приводят полные характеристики со ссылкой на Разд. 3, 4, 5 и 6.

Для некоторых новых типов ламп приводятся только ограниченные характеристики и ссылки на требования к испытаниям.

Разд. 3, 4 и 5 содержат технические требования на лампы и методы испытаний их для проверки качества и взаимозаменяемости отдельных партий ламп или всей продукции изготовителя.

Разд. 6 содержит правила приемки.

 Примечание. Лампы, соответствующие настоящему стандарту, при использовании их со стартерами по ГОСТ 8799 и балластами по ГОСТ 16809, должны зажигаться при напряжении, равном 90% номинального, и температуре 10 - 35°С, а также работать при напряжении, равном 90 - 110% номинального, и окружающей температуре 10 - 50°С.

 Обязательные требования к качеству ламп, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в пп. 4.1, 4.3, 4.4, 5.4, а и 1.3 приложения 11.

1.1.2. Назначение

Испытание всей продукции рекомендуется как предпочтительная система оценки качества продукции изготовителя.

Испытание партии должно предпочтительно использоваться лишь в тех случаях, когда испытание всей продукции невозможно.

1.2. Определения

1.2.1. Трубчатая люминесцентная лампа
Ртутная лампа низкого давления прямой, кольцевой или U-образной формы, в которой большая часть света излучается люминесцентным покрытием, возбуждаемым ультрафиолетовым излучением разряда.

Примечания:
1. Настоящий стандарт предусматривает три метода зажигания ламп:

а) с предварительным подогревом катодов (электродов) стартерного зажигания;

б) с предварительным подогревом катодов (электродов) бесстартерного зажигания;

в) без предварительного подогрева катодов (электродов) бесстартерного зажигания.

Лампы зажигаются двумя методами, предусмотренными в Перечислениях а и б. При работе катоды (электроды) непрерывно подогреваются, причем у ламп, зажигающихся методами, предусмотренными в перечислениях а и в, только током дуги, а у ламп, зажигающихся методом, предусмотренным в перечислении б, в рабочем режиме катоды (электроды), могут дополнительно подогреваться остаточным током подкала.

2. Определение типов катодов (электродов) по их сопротивлению находится в стадии рассмотрения.

1.2.2. Стабильность светового потока
Отношение светового потока каждой лампы после 2000 ч горения или 70% ее номинальной продолжительности горения соответственно к начальному измеренному световому потоку.

1.2.3. Продолжительность горения
Время работы лампы до "перегорания" или до любого другого критерия, характеризующего продолжительность горения, указанного в настоящем стандарте.

1.2.4. Цвет
Цвет лампы характеризуется цветностью и цветопередачей:

а) Цветность лампы определяется координатами цветности в соответствии с рекомендациями Международной комиссии по освещению (МКО);

б) Цветопередача - это влияние спектрального состава излучения лампы на зрительное восприятие освещаемых ею объектов.

1.2.5. Номинальная цветность
Цветность, маркируемая на лампе.

Примечание. Характеристики номинальных цветов приведены в приложении 4.

Другие цвета, сообщаемые изготовителем, называются специальными.

1.2.6. Номинальная мощность
Мощность, маркируемая на лампе или объявленная поставщиком, Вт.

1.2.7. Номинальный световой поток
Световой поток, маркируемый на лампе или объявленный поставщиком, лм.

1.2.8. Номинальная продолжительность горения
Объявленная продолжительность горения, ч.

1.2.9. Группа
Лампы, охваченные одним листом в Разд. 2, имеющие одинаковые номинальные электрические параметры и характеристики катода (электрода), размеры и метод зажигания.

1.2.10. Тип
Лампы одной группы с одинаковыми световыми и электрическими параметрами и цветовыми характеристиками.

1.2.11. Партия
Лампы одного типа, представленные одновременно к приемочным испытаниям.

1.2.12. Вся продукция
Совокупность всех типов ламп, изготовленных в течение года в объеме данного стандарта и представленных изготовителем для включения в сертификат.

1.2.13. Испытываемое количество ламп
а) Количество ламп, подлежащее испытанию на осмотр - количество ламп, отобранных для проверки механических, физических параметров и характеристик зажигания.

б) Количество ламп, подлежащее испытанию на электрические и световые параметры - количество ламп, отобранных для проверки начальных значений электрических и световых параметров и цветности.

в) Количество ламп, подлежащее испытанию на стабильность светового потока - количество ламп, отобранных для проверки на стабильность светового потока.

1.2.14. Начальные значения
Замеры световых и электрических характеристик, за исключением контроля напряжения зажигания, проведенные после 100 ч отжига лампы.

1.2.15. Сравнительные испытания
Испытания для проверки соответствия результатов испытания рыночной выборки и испытаний изготовителя.

1.2.16. Рыночная выборка
Определенное число ламп, отобранных ответственной организацией для сравнительного испытания.

1.2.17. Мощность короткого замыкания
Мощность короткого замыкания трансформатора, подогревающего катод (электрод), определяется по формуле

                                                               2

                     (требуемое напряжение катода (электрода))

          мощность = -----------------------------------------.

                        внутреннее сопротивление источника

 

1.2.18. Объективная мощность(1)

Действительное значение мощности, которое получают при измерении ламп данного типа. (1)

1.2.19. Эффективное напряжение (1)

Действующее значение напряжения на лампе. (1)

1.2.20. Объективное напряжение (1)

Действительное значение напряжения, которое получают при измерении ламп данного типа. (1)

1.2.21. Нормальный режим (1)

Заданные условия эксплуатации ламп.(1)

1.2.22. Объективные значения координат цветности (х, у) - действительные значения x и у, которые получают при измерении ламп данного типа." (1)

1.3. Общие принципы расположения листов с параметрами

Система нумерации листов с параметрами ламп: первые две цифры "81" обозначают номер публикации, следующие за ними буквы "МЭК", последующие цифры обозначают номер листа с параметрами лампы. Третья цифра - номер издания страницы листа с параметрами. Если лист с параметрами состоит более чем из одной страницы, то страницы могут иметь разные номера изданий, а номер листа один и тот же.

1.3.1. Листы с чертежами ламп:

81-МЭК-0001-2. Чертежи со схемой нанесения размеров прямых ламп;

81-МЭК-0002-1. Чертежи со схемой нанесения размеров кольцевых ламп. Они расположены в конце разд. 1.

1.3.2. Группировка листов с параметрами ламп

 

Таблица 1

 

-------------------T----------------T------------------------------------

    Номер листа    ¦   Зажигание    ¦               Катод

                   ¦                +-------------------T----------------

                   ¦                ¦        Тип        ¦ Сопротивление

-------------------+----------------+-------------------+----------------

 81-МЭК-1000-1999  ¦Стартерное      ¦Предварительного   ¦       -

                   ¦                ¦подогрева          ¦

                   ¦                ¦                   ¦

 81-МЭК-2000-2999  ¦Стартерное      ¦То же              ¦       -

                   ¦                ¦                   ¦

 81-МЭК-3000-3999  ¦       -        ¦         -         ¦       -

                   ¦                ¦                   ¦

 81-МЭК-4000-4999  ¦Бесстартерное   ¦Предварительного   ¦Высокое

                   ¦                ¦подогрева          ¦

                   ¦                ¦                   ¦

 81-МЭК-5000-5999  ¦Бессстартерное  ¦Предварительного   ¦Низкое

                   ¦                ¦подогрева          ¦

                   ¦                ¦                   ¦

 81-МЭК-6000-6999  ¦Стартерное или  ¦То же              ¦Высокое

                   ¦бесстартерное   ¦                   ¦

                   ¦                ¦                   ¦

 81-МЭК-7000-7999  ¦       -        ¦         -         ¦       -

                   ¦                ¦                   ¦

 81-МЭК-8000-8999  ¦Бесстартерное   ¦Без                ¦       -

                   ¦                ¦предварительного   ¦

                   ¦                ¦подогрева          ¦

                   ¦                ¦                   ¦

 81-МЭК-9000-9999  ¦       -        ¦         -         ¦       -

                   ¦                ¦                   ¦

 

"Лист со схемой нанесения размеров прямых трубчатых люминесцентных ламп. С. 1"
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"Лист со схемой нанесения размеров прямых трубчатых люминесцентных ламп. С. 2"
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"Лист со схемой нанесения размеров кольцевых трубчатых люминесцентных ламп. С. 1"

 

2. Листы с параметрами ламп

 

2.1. Перечень листов с параметрами ламп, включенных в данный стандарт, приведен в табл. 2.

2.2. Лампы следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.(1)

 

Таблица 2
 

-----------------T--------------T--------T------------T------------------

   Номер листа   ¦ Номинальная  ¦ Цоколь ¦ Зажигание  ¦    Тип катода

                 ¦   мощность   ¦        ¦            ¦

                 ¦  лампы, Вт   ¦        ¦            ¦

-----------------+--------------+--------+------------+------------------

 81-МЭК-1104     ¦      15      ¦  G13   ¦ Стартерное ¦Предварительного

                 ¦              ¦        ¦            ¦подогрева

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1105     ¦      18      ¦  G13   ¦     "      ¦      То же

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1110     ¦      20      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81- МЭК-1115    ¦      20      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1150     ¦      25      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1210     ¦   30 (Т8)    ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1220     ¦   30 (Т12)   ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1305     ¦      36      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1310     ¦      40      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1311*    ¦      40      ¦  G13   ¦     -      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1315     ¦      40      ¦  G13   ¦ Стартерное ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1545     ¦      58      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1550     ¦      65      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1610     ¦      70      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1710     ¦      80      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1780     ¦      85      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-1930     ¦     125      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-2130     ¦      22      ¦  G10q  ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-2230     ¦      32      ¦  G10q  ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-2350     ¦      40      ¦  G10q  ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-2810     ¦      90      ¦  G20   ¦ Стартерное ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-4110     ¦      20      ¦  G13   ¦Бесстартер- ¦Предварительного

                 ¦              ¦        ¦ное         ¦подогрева,

                 ¦              ¦        ¦            ¦высокоомный

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-4210     ¦   30 (Т8)    ¦  G13   ¦     "      ¦      То же

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-4220     ¦   30 (Т12)   ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-4310     ¦      40      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81- МЭК-4710    ¦      80      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-4780     ¦      86      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-4930     ¦     125      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5110     ¦      20      ¦  G13   ¦     "      ¦Предварительного

                 ¦              ¦        ¦            ¦подогрева,

                 ¦              ¦        ¦            ¦низкоомный

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5115     ¦      20      ¦  G13   ¦     "      ¦      То же

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5210     ¦   30 (Т8)    ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5220     ¦   30 (Т12)   ¦  G13   ¦Бесстартер- ¦        "

                 ¦              ¦        ¦ное         ¦

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5225*, **¦   30 (Т12)   ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5310     ¦      40      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5311*    ¦      40      ¦  G13   ¦     -      ¦Предварительного

                 ¦              ¦        ¦            ¦подогрева

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5315     ¦      40      ¦  G13   ¦Бесстартер- ¦Предварительного

                 ¦              ¦        ¦ное         ¦подогрева,

                 ¦              ¦        ¦            ¦низкоомный

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5325*, **¦      40      ¦  G13   ¦     "      ¦      То же

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5330*, **¦      40      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5350*    ¦      40      ¦  G10q  ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5520*    ¦      60      ¦  R17d  ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5550     ¦      65      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5760*    ¦      85      ¦  G13   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5770*    ¦      87      ¦  R17d  ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-5920*    ¦     112      ¦  R17d  ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 61-МЭК-6020     ¦      4       ¦   G5   ¦Стартерное  ¦Предварительного

                 ¦              ¦        ¦или         ¦подогрева,

                 ¦              ¦        ¦бесстартер- ¦высокоомный

                 ¦              ¦        ¦ное         ¦

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-6030     ¦      6       ¦   G5   ¦   То же    ¦      То же

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-6040     ¦      8       ¦   G5   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-6050     ¦      13      ¦   G5   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-6130     ¦      22      ¦  G10q  ¦Бесстартер- ¦Предварительного

                 ¦              ¦        ¦ное         ¦подогрева,

                 ¦              ¦        ¦            ¦низкоомный

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-6230     ¦      32      ¦  G10q  ¦     "      ¦      То же

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-6350     ¦      40      ¦  G10q  ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-8110*    ¦      20      ¦  Fa6   ¦     "      ¦Без

                 ¦              ¦        ¦            ¦предварительного

                 ¦              ¦        ¦            ¦подогрева

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-8290*    ¦      39      ¦  Fa8   ¦     "      ¦      То же

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-8310*    ¦      40      ¦  Fa6   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-8470*    ¦      57      ¦  Fa8   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81-МЭК-8510*    ¦      65      ¦  Fa6   ¦     "      ¦        "

                 ¦              ¦        ¦            ¦

 81- МЭК-8650*   ¦      75      ¦  Fa8   ¦     "      ¦        "

-----------------+--------------+--------+------------+------------------

 

* Лампы подвергаются только типовому испытанию.

** Лампы с низким напряжением зажигания (ННЗ) с внутренней проводящей полосой.

 

